**木工房、太平间、后勤大楼、能源办电路改造**

**招标文件**

1. 投标须知
2. 1招标概况：

木工房、太平间、动研所、钳工房等区域电路为架空线、电路老化且无安全接地系统，需进行电路改造，消除安全隐患。

均为线上投标。供应商无需参与现场开标。欢迎有资质、有能力的供应商前来参加报价。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.3 质量要求：投标人投标货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证。

1.4服务要求：投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本招标文件及招标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.5 招标文件获取方式：登陆隆道云官网（www.longdaoyun.com),进入四川省人民医院门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：/

1.7 投标文件递交方式：登陆隆道云官网（www.longdaoyun.com)，进行投标文件的上传。

1.8 投标文件递交时间：/

1.9 投标文件有效期：/

1.10项目限价： 15万元 。单项报价不得超过单价限价，报价应包含货物本身，包装，运输，安装，调试，培训等一切含税费用，包括质保期内所有维修维护的费用。

1.11签订合同以甲方版本为准。

1.12本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对投标人起到约束作用。

1. 投标要求

2.1招标内容：详见第一部分投标须知；

2.2招标规格及数量：

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见招标文件技术部分；

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：踏勘时间：2020年9月2日8:00-9:00；踏勘地点：四川省人民医院浣花北路18号附一号3-6办公室。未参加现场踏勘的参选单位不得递交投标文件。

2.6.1不论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对中标人作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由投标人自行承担；

2.6.3本招标文件属于我院商业机密，投标人需妥善保管，不得向第三方透露，否则，我院将依法追究其法律责任；

1. 投标文件的编制

3.1投标文件的语言：招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字；

3.2投标文件的组成：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2技术部分的响应

3.2.3商务部分的响应

（以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

1. 招标、评选与中标通知书

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制；

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章；

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，评审小组按照最低价确定成交人。合格供应商不足两家，我院将直接进行谈判和磋商。

4.3招标人向中标人发出中标通知书。

1. 联系方式

5.1组织部门：招标采购中心仇老师028-87393255

5.2归口部门：后勤保障部王老师028-87393442

5.3审计部（监督）：028-87394709

附件1

**报价单**

我单位作为参选人,对此次比选活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在比选活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消比选及中选资格等），我单位报价为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | | 单价（元） | 数量（如有） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  | |  |  |  | 需对改造内容分项报价 |
| 2 | ....... | |  |  |  |  |
| ....... | ....... | | ....... | ....... | ....... | ....... |
|  | | 最终报价金额**合计（含税）**： 元  （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） | | | | |

附件2

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加 投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人： （盖章）

委托代理人： （签名）

法定代表人： （签名）

年 月 日

附件3

**承诺函**

四川省人民医院：

我单位作为本次采购项目的参选人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；  
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）比选文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予比选人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、此次向四川省人民医院报价的服务项目为参选人提供同类服务/货物的最低报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

参选人名称：（单位公章）。

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：。

日期：。

附件4

**项目实施及服务方案**

（参选人详细阐述项目实施及服务方案:）

**说明：包含但不限于计划、方案、服务承诺、考核方式（考核表等）**

参选人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

参选日期:

附件5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **评标要素索引表** | | |
| **序号** | **审查** | **评审要素** | **投标文件页码范围** |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 | 委托人身份证复印件 |  |
| 4 | 公司营业执照 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料承诺函 |  |
| 7 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 8 | 技术 | 技术响应文件 |  |
| 9 | 商务 | 商务响应文件 |  |

附件6：技术响应文件

**一、改造清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 改造方式 | 备注 |
| 1 | 污水站 | 将原有的3\*120+2\*70架空电缆连接延长15米并落地，安装配电箱A。 | 室外配电箱，配电表，其他材料见图纸。 |
| 2 | 木工房 | 从配电箱A敷设电缆到木工房，在木工房安装配电箱A2、A21。 | 室外配电箱，其他材料见图纸。 |
| 3 | 漆工房 | 从木工房配电箱A2敷设电缆到漆工房，安装配电箱A23。 | 其他材料见图纸。 |
| 4 | 办公区 | 从配电箱A2敷设电缆到办公区，并安装配电箱。 | 其他材料见图纸。 |
| 5 | 钢窗组 | 从配电箱A敷设电缆到钢窗组，安装配电箱A1。 | 室外配电箱，其他材料见图纸。 |
| 6 | 钢窗组 | 从配电箱A1敷设电缆到钢窗组原配电箱，并将原配电箱总开关改为63A。 | 其他材料见图纸。 |
| 7 | 药品库房 | 从配电箱A1敷设电缆到药品库房。 | 其他材料见图纸。 |
| 8 | 太平间 | 在钢窗组处安装配电箱A13，改造太平间楼的所有电路，具体情况以现场实际需求为准。 |  |
| 9 | 动研所 | 在二楼安装配电箱A3，并就地做重复接地，从A3敷设电缆到A31、A32、A33、A34，并安装配电箱A31、A32、A33。 | 其他材料见图纸，具体情况以现场实际需求为准。 |
| 10 | 锅炉房 | 加装12盏50W LED防爆灯 |  |

**二、改造要求**

1、本次改造涉及的材料、辅材由改造方提供。

2、本次改造包括拆除改造区域内的架空线、支架、旧配电箱。

3、本次改造包括清单内的电缆敷设安装、配电箱（柜）安装。

4、本次改造涉及的断路器、空气开关、漏电开关使用ABB、施耐德、西门子等同层次的产品。

5、其他未明确的事项，以现场实际情况为准。

6、施工安全由改造方负责。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术响应文件（格式要求）** | | | |
| **/** | **技术要求** | **投标参数** | **是否响应** |
| / | XX |  |  |
| … | … | … |

备注：如以上标注为响应，但提供相关客观证明材料显示该参数并未响应，则视为虚假响应，不再纳入合作对象范围。

附件7：商务文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 采购文件要求 | 响应的应答情况 |
| 1 | 履约保证金 | 不收取履约保证金 |  |
| 2 | 服务时间 | 按照合同约定 |  |
| 3 | 结算方式 | 签订合同支付50%，改造完成验收合格支付50% |  |
| 4 | 验收标准 | 按照合同约定 |  |
| 5 | 质保期 | 3年 |  |

附件8：相关图纸详见附件